**一代包操作如下：**

1、将PAD升级软件包从网盘上下载

2、准备一个存储容量不大于32G的U盘，格式化为FAT32格式

3、在U盘中创建一个文件夹名为BYDUpdatePackage的文件夹（注意字母大小写）

4、在BYDUpdatePackage文件夹中再创建一个msm8953\_64文件夹

5、将—代的刷机包下载后解压，将里面的update.zip压缩包拖出来，改名为updatefull.zip，并将压缩包放入U盘\BYDUpdatePackage\msm8953\_64文件夹中！

6、检查正确路径：\BYDUpdatePackage\msm8953\_64\UpdateFull.zip

7、将做好的U盘包插入到车机的具有数据传输的USB接口中（不是充电USB接口）

8、系统自动检测到U盘升级包，自动升级！

**请注意：**在电脑上的压缩包看到是 xxxx.zip ， 就修改成UpdateFull.zip ， 如果在电脑上重命名前看到的是 xxxx ， 就修改为 UpdateFull 不要重复带.zip 有些是电脑隐藏了后缀名而已！